设立硫磺仓库配置要求

1. 独立建筑。单层/实心墙，专用库房。
2. 内置防爆灯/防爆空调/悬挂式干粉灭火器。
3. 配置防火铁门，上双锁，建立监控系统，硬盘存量要达90天。硫磺存储区和大门口画面需全覆盖。设立红外线入侵报警装置。值班人员要2人以上。
4. 硫磺仓库门口设立喷淋洗眼器及警示标志
5. 公司内必须有人持有危化品负责人资格证/危化品管理人员资格证。
6. 经开公安分局治安大队登记注册。
7. 经开消防支队审批。